**Камерный зал Образовательного центра**

**Свято-Елисаветинский женский монастырь в г. Минске**

**1. Вместимость:**

150 человек (с возможностью увеличения до 20 посадочных мест за счет приставных стульев).

**2. Размеры сцены:**

Портал сцены: высота 3,3 м; ширина 4,75 м.

Сцена в центре имеет дугообразный выступ на 50 см в сторону зрительного зала.

Глубина сцены от спущенного экрана для видеопроекции до края дугообразного выступа 4,05 м.

Глубина сцены от спущенного экрана для видеопроекции до края сцены (не в центре!) 3,5 м.

Глубина сцены от задней стены до края дугообразного выступа 4,85 м.

Глубина сцены от задней стены до края сцены (не в центре!) 4,3 м.

**3. Особенности сценического устроения:**

Количество подвесных штанкет — 4 шт. (из них 2 шт. — автоматическое управление, 2 шт. — механическое управление на ручных лебедках), занавесов — 2 шт. (задний и передний), декоративные кулисы — 4 шт. (из них 2 шт. слева, 2 шт. справа), балкон над сценой и боковая лестница.

**4. Звуковое оборудование:**

1) Система звукоусиления представлена в виде комплекта аппаратуры от производителя — CVR professional audio (Guangzhou CVR Pro-Audio Co., Ltd.).

2) Мониторная система представлена комплектом производителя Guangzhou CVR Pro-Audio Co., Ltd. в виде двух стационарно подвешенных мониторов Cvr PRO audio CV-15, направленных на сцену. Номинальная мощность — 400 W (2 x 400 W).

3) Дополнительная система звукоусиления — используется только при увеличении вместимости зала вглубь за счет приставных мест.

4) Микшерный пульт звукорежиссера.

**5. Микрофонный парк:**

— микрофоны шнуровые динамические EV Cobalt C09 — 4 шт.;

— стойки микрофонные типа «журавль» Athletic MIC-5E — 4 шт.;

— кабели, коммутация.

Радиомикрофоны речевые Ritmix RWM-321 — 2 шт.

Радиосистема Sennheiser EW 100 G3 (с комплектацией направленного петличного микрофона ME4) — 2 шт.

Радиосистема AKG SR40 (с комплектацией всенаправленного петличного микрофона либо подвесного направленного микрофона-пушки CK80) — 1 шт.

Конденсаторные микрофоны (направленные) Октава МК-219А — 2 шт.

**6. Компьютерное обеспечение может быть предложено в виде ноутбука.**

**7. Для подключения инструментов ART DUALXDIRECT — 2-канальный активный директ-бокс.**

**8. Световое оборудование:**

Моноблок — Samsung DP700A3D-X01RU.

Программное обеспечение для управления световыми приборами и машина эффектов Sunlite suite 1.

Led-головы (8 шт.)

**9. Дополнительные машины эффектов:**

Машина мыльных пузырей — 4 шт.

Дым-машина — 2 шт.

Снег-машина — 2 шт.

**10. Механика сцены:**

Автоматически управляемые штанкеты — 2 шт.

Механически управляемые штанкеты на ручных лебедках с навесным оборудованием — 2 шт.

Коммутационный лючок с мультикором на 24 канала в середине сцены.

**11. Видеопроекция:**

Презентации, видеопоказы с цифровых носителей.

Размер экрана (автоматически управляемый) — длина 3000 мм, высота 2300 мм.